**Montageleisten als Verlegehilfen für Faserbeton im Sockel- und Spritzwasserbereich anbringen**

Anbringen einer Montageleiste aus EPS als systemergänzendes Bauteil zur sicheren, exakt fluchtrechten und zeitsparenden Montage der Faserbeton-Sockelelemente durch Verklebung in den festgelegten Bereichen. Nach Verfestigung des Klebers (mind. 1 Tag) Montageleisten mit entsprechenden Rahmendübeln und Dübelzusatztellern im tragenden Untergrund befestigen. Dübelabstand max. 30 cm.

Dübelanzahl: 2,5 St/m

Schaftlänge Dübel: ... mm

Untergrund:

Produkte:

je alternativ

- Armatop Base Pro

- Waterflex Carbon

- GFB Sockelhilfselement Montageleiste

- Alsifix SA

- Alsifix Isolierteller IT-Z 60/8 K