**Putzanschluss zum Faserbeton herstellen**

Winkelprofil aus Kunststoff mit Gewebe und glatter Flankenausbildung in vorgefräste Dämmstoffnut bis zum Anschlag einstecken, nicht saugende PE-Rundschnur einschieben und mit Dichtstoff abdichten.

Fugenbreite: 10 mm

Farbton Dichtstoff: ... (weiß / naturgrau / steingrau / anthrazit / beige)

Produkte:

- Winkelprofil KU mit Gewebe

- PE-Rundschnur

- Fugenmasse MS